[bookmark: _GoBack]GB/T 3836.39《爆炸性环境 第39部分：阻火器 性能要求、试验方法和使用限制》（征求意见稿）编制说明
一、工作简况
1．任务来源
根据全国防爆电气设备标准化技术委员会标准制修订工作计划，秘书处于2025年向中国电器工业协会上报GB/T 3836.39《爆炸性环境 第39部分：阻火器 性能要求、试验方法和使用限制》推荐性国家标准制定计划项目，该项目经国家标准化管理委员会批准立项，《国家标准委关于下达2026年第一批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2026〕10号）中计划号为：20260205-T-604。
2.起草单位和起草人员
本标准起草单位：南阳防爆电气科学研究院股份有限公司、中国石化工程建设有限公司、江苏八方安全设备有限公司、衡阳合力工业车辆有限公司、稳恩佳力佳（北京）石油化工设备有限公司、上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司、中煤科工集团重庆研究院有限公司、广电计量检测集团股份有限公司、正星科技股份有限公司、佳力防爆车辆制造（山东）有限公司、苏州瑞来特思机械设备有限公司、肯赛思防爆技术(苏州)有限公司、南京普瑞泰格安全设备工程有限公司。
本标准主要起草人：王巧立、于国鹏、刘利利、赵亮智、王新建、钱松、张志刚、杨宇、马辉、张兴彬、李浩军、张昌勇、张刚、赵拓、刘中阳、张岩、杨静。
所做工作：王巧立全面统筹标准起草和技术协调工作，于国鹏、刘利利负责标准技术方案、框架制定，并负责各阶段对审核；赵亮智、王新建、钱松、张志刚、杨宇、马辉、张兴彬、李浩军、张昌勇、张刚、赵拓、刘中阳负责标准具体内容编写；张岩、杨静负责收集分析国内外相关技资料、汇总、编辑整理。
3．制定背景
阻火器是一种安全防护装置，通常安装在设备壳体或管道上的，允许介质流动，但在可燃性混合物被点燃时能阻止火焰传播，从而对管网和设备起到保护作用，在石化等行业中得到了广泛的应用。IEC于2024年在ISO 16852：2016《阻火器性能要求、试验方法和使用限制》的基础上，制定了ISO/IEC 80079-49：2024《爆炸性环境 第49部分：阻火器 性能要求、试验方法和使用限制》，该标准建立了阻火器分类、基本结构和使用信息的统一原则，并规定了验证安全要求和确定安全使用限值的试验方法。为适应防爆设备产业和技术发展，满足存在爆炸危险场所的相关行业领域应用需要，并与国际先进标准一致，拟采用ISO/IEC 80079-49：2024制定国家标准。
本标准制定后，将使我国阻火器标准与国际最新同类标准主要技术内容上保持一致，补充现有防爆标准系列，为阻火器的生产、检验、使用提供技术支撑，保障存在此类危险的行业领域安全运行。
4．主要工作过程
2025年12月6日，全国防爆电气设备标准化技术委员会在北京召开2025年年会，会上对已申报计划项目GB/T 3836.39《爆炸性环境 第39部分：阻火器 性能要求、试验方法和使用限制》标准草案的的章节结构、主要修订内容等进行了初步研讨。
计划下达后，为广泛吸纳防爆设备领域各利益相关方参与，充分依托各方资源推进标准制修订工作，标委会秘书处在经过公开征集后组建了标准标准起草工作组，确定了工作分工及进度安排等要求。由于本标准为对应于ISO/IEC 80079-49：2024《爆炸性环境 第49部分：阻火器 性能要求、试验方法和使用限制》的转化项目，工作组依据国际标准对草案进行了再次核对完善。
2026年7月23日，标委会秘书处在徐州组织召开起草工作会议，会上对标准草案的技术内容进行了详细研讨，提出了修改意见，确定将于会后尽快提交秘书处进行广泛征求意见。
会后，工作组在对标准草案稿进一步修改完善后，于10月形成标准征求意见稿，由秘书处送各委员单位及有关单位征求意见，同时通过秘书处挂靠单位网站、 国家标准制修订系统向社会公开征求意见。
二、标准编写原则和主要内容
1．编写原则
在标准内容上修改采用ISO/IEC 80079-49：2024《爆炸性环境 第49部分：阻火器 性能要求、试验方法和使用限制》。
在编写格式上按照GB/T 1.1-2020给出的规则。
2．主要内容及依据
本标准规定了当爆炸性气体-空气或蒸气-空气混合物存在时防止火焰传播的阻火器的要求。本标准建立了分类、基本结构和使用信息的统一原则，包括阻火器的标志，并规定了验证安全要求和确定安全使用限值的试验方法。
本标准适用于80kPa～160kpa的压力范围和－20℃～＋200℃的温度范围。
本标准不适用于以下情况：
——可能需要在既定安全限制内保持运行条件的外部安全相关测量和控制设备；
——用于易于自分解（如乙炔）或化学性质不稳定的蒸气和气体爆炸性混合物的阻火器；
——用于二硫化碳的阻火器（由于其特殊性质）；
——用于除气体-空气混合物或蒸气-空气混合物外的混合物（如更高的氧氮比、氯作为氧化剂）的阻火器；
——往复式内燃机阻火器试验程序；
——快速动作阀、灭火系统和其他爆炸隔离系统；
——气体探测器中使用的阻火器（如GB/T 20936.1和IEC 62990-1所涵盖的阻火器）。
本标准共有14个章节和5个附录：
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 符号
5 危险和阻火器分类
5.1 火焰传播分类：爆燃、稳定和非不稳定爆轰；5.2 火焰传播分类：稳定燃烧；5.3 试验指标
6 一般要求
6.1 测量仪器；6.2 流量测量（空气）；6.3 火焰传播试验
7 静态阻火器的特殊要求
7.1 原型阻火器的结构要求；7.2 设计系列；7.3 火焰传播试验
8 液体阻爆轰型阻火器的特殊要求
8.1 液体密封；8.2 底阀；8.3 火焰传播试验
9 动态阻火器（高速排气阀）的特殊要求
9.1 通则；9.2 火焰传播试验
10 水封阻火器的特殊要求
10.1 设备；10.2 火焰传播试验
11 安装在气体输送设备上或内部的阻火器的试验
11.1 通则；11.2 火焰传播试验
12 使用说明书
13 标志
13.1 位置；13.2 阻火器外壳；13.3 阻火元件
14 制造
14.1 结构；14.2 外壳；14.3 接头；14.4 压力试验；14.5 泄漏试验
附录A（规范性）流量试验
附录B（资料性）选择阻火器的信息
附录C（资料性）推荐实践
附录D（资料性）试验结果评估
附录E（规范性）应用
本标准的主要内容与国际标准ISO/IEC 80079-49：2024《爆炸性环境 第49部分：阻火器 性能要求、试验方法和使用限制》一致。
三、采用国际标准和国外先进标准的程度，与国际、国外同类标准水平的对比情况
本标准修改采用ISO/IEC 80079-49：2024《爆炸性环境 第49部分：阻火器 性能要求、试验方法和使用限制》。
本文件与ISO/IEC 80079-49：2024相比做了下述结构调整：
——附录A对应ISO/IEC 80079-49：2024的附录E；
——附录B对应ISO/IEC 80079-49：2024的附录A；
——附录C对应ISO/IEC 80079-49：2024的附录D；
——附录D对应ISO/IEC 80079-49：2024的附录B；
——附录E对应ISO/IEC 80079-49：2024的附录C。
本标准与ISO/IEC 80079-49：2024的技术性差异及其原因如下：
——用规范性引用的GB/T 3836.1替换了IEC 60079-0（见第3章），以适应我国的技术条件、增加可操作。
——用规范性引用的GB/T 3836.2替换了IEC 60079-1（见14.2），以适应我国的技术条件、增加可操作。
——用规范性引用的GB/T 3836.21替换了ISO/IEC 80079-34（见14.1），以适应我国的技术条件、增加可操作。
本标准做了下列编辑性修改：
——为与现有标准系列一致，将本标准名称更改为《爆炸性环境 第39部分：阻火器  性能要求、试验方法和使用限制》；
——删除了12.3.1中关于证书标志中分分隔符的注释；
——用我国文件替换了资料性引用的国际文件，并修改了参考文献。
四、主要试验（或验证）的分析
本标准为采标项目，主要技术内容与国际标准ISO/IEC 80079-49：2024《爆炸性环境 第49部分：阻火器 性能要求、试验方法和使用限制》一致，与IEC技术规范相比，本标准对引用文件进行了修改，用采用国际标准的我国标准代替了原国际标准，与我国标准协调一致，适用我国的技术条件，更便于操作。不涉及试验验证。
五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
本标准符合我国法律法规的规定，与强制性国家标准相协调。
六、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
七、作为推荐性国家标准的建议
本标准采标IEC标准，建议作为推荐性国家标准。
八、贯彻国家标准的要求和措施建议
建议标委会制定宣贯计划，本标准批准后组织相关单位和人员进行宣贯。
建议本标准发布后半年实施。
九、废止现行有关标准的建议
无。
十、公平竞争审查
2026年8月，按照国标委相关要求，开展了公平竞争审查，审查内容如下：
1）是否限制或者变相限制市场准入和退出；
2）是否限制或者变相限制商品要素自由流动；
3）是否影响经营者生产经营成本；
4）是否影响经营者生产经营行为；
5）是否适用《公平竞争审査条例》第十二条的规定。
审查完成后，得出审查结论是：不会限制或者变相限制市场准入和退出；不会限制或者变相限制商品要素自由流动；不会影响经营者生产经营成本；不会影响经营者生产经营行为；不适用《公平竞争审查条例》第十二条的规定。并完成填写公平竞争审查表，形成盖章件上报。
十二、其他应予说明的事项
无。


标准起草工作组
2026年10月
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