GB/T 3836.38 -202×往复式内燃机（征求意见稿）
编制说明
一、工作简况
1．任务来源
根据全国防爆电气设备标准化技术委员会的标准制修订计划，标委会秘书处于2019年向中国电器工业协会上报《爆炸性环境 第×部分：往复式内燃机》国家标准修订计划项目，该计划经国家标准化管理委员会批准，计划项目号为：20200619-T-604。
3．主要工作过程
根据全国防爆电气设备标准化技术委员会秘书处的工作计划安排，于2020年组织成立了标准制定工作组。
工作组首先对当前国内外相关标准的最新情况进行了调查研究。我国现行GB 20800《爆炸性环境用往复式内燃机防爆技术通则》系列为参考EN 1834《往复式内燃机 潜在爆炸性环境用内燃机设计、制造安全要求》系列制定，两者主要技术内容一致。我国GB/T 3836《爆炸性环境》系列的主要防爆型式标准正在采用IEC 60079《爆炸性环境》系列进行修订，而IEC也在以EN 1834为基础制定同类国际标准。鉴于上述情况，工作组决定暂缓该标准的起草工作，而是先跟踪国际标准的情况。
2023年，由于该国际标准项目撤回，工作组重新启动了该标准的起草工作，在草案稿的基础上，结合了2021版GB/T 3836系列的修订情况进行修改完善，于2023年12月完成了形成了标准的征求意见稿，由秘书处送各委员单位及有关单位征求意见，同时通过秘书处挂靠单位网站、国家标准制修订系统向社会公开征求意见。
二、标准编写原则和主要内容
1．编写原则
在主要技术内容上以GB 20800《爆炸性环境用往复式内燃机防爆技术通则》系列为基础结合新版GB/T 3836《爆炸性环境》系列各部分的修订内容，并参考了国际制定中的内燃机标准框架，在编写格式上按照GB/T 1.1-2020给出的规则。
2．主要内容及依据
本文件规定了爆炸性环境用往复式内燃机的安全要求和措施、试验、说明书、标志，以避免或减小由其引起的点燃可能性。
本文件适用于EPL Mb、Gb、Gc、Db、Dc的压缩点火往复式内燃机（见附录G）。
本文件不适用于：
——氢燃料（包括混合燃料）内燃机；
——用于爆炸物加工制造或储存领域的内燃机；
——火花点火内燃机。
本文件共有8个章节和7个附录：
5 安全要求和措施
5.1 所有设备保护级别（EPL）；5.2 EPL Mb的特殊要求；5.3 EPL Gb和EPL Gc的具体要求；5.4 EPL Db和EPL Dc的具体要求
6 试验设置和试验程序
6.1 通则；6.2 文件；6.3 测量仪器；6.4 温度测量；6.5 压力测定；6.6 超压试验（Gc、Gb和Mb）；6.7 传爆试验；6.8 曲轴箱耐爆试验；6.9 静电/非金属材料；6.10 验证发动机控制、报警和停机；6.11 管道泄漏试验
7 说明书
8.1 通则；8.2 随机文件；8.3 检查清单
8 标志
8.1 通则；8.2 EPL Mb；8.3 EPL Gb和EPL Gc；8.4 EPL Db和EPL Dc。
附录A （资料性） 发动机条件和点燃源-Ⅰ类设备
附录B （资料性） 发动机条件和点燃源-Ⅱ类和Ⅲ类设备-可燃气体、蒸气和可燃性粉尘环境
附录C （资料性） 往复式内燃机点燃危险评定
附录D （资料性） 点燃危险识别
附录E （资料性） 试验报告
附录F （资料性） 试验设置示意图
附录G （资料性） 发动机类型
3．与上一版标准的比较
本文件代替GB 20800.1-2006《爆炸性环境用往复式内燃机防爆技术通则 第1部分：可燃性气体和蒸气环境用Ⅱ类内燃机》，GB 20800.2-2006《爆炸性环境用往复式内燃机防爆技术通则 第2部分：可燃性粉尘环境用Ⅱ类内燃机》，GB 20800.3-2008《爆炸性环境用往复式内燃机防爆技术通则 第3部分：存在甲烷和（或）可燃性粉尘的地下矿区巷道用Ⅰ类内燃机》，主要技术变化如下：
[bookmark: _GoBack]——整合了不同类别内燃机要求；
——更改了内燃机的防爆级别分类。
三、采用国际标准和国外先进标准的程度，与国际、国外同类标准水平的对比情况
本文件未采用国际标准。
现行欧洲标准为EN 1834.1:2000、EN 1834.3-2000和EN 1834-2:2000，现行欧洲标准已滞后于基础防爆设备技术标准。IEC目前无同类现行标准，正在研究制定爆炸性环境用内燃机标准。
我国现行标准为GB 20800.1-2006、GB 20800.2-2006、GB 20800.3-2008，分别参考EN 1834.1:2000、EN 1834.3-2000和EN 1834-2:2000制定。本次修订结合了2021年版GB/T 3836《爆炸性环境》系列标准中的适用技术内容。
四、主要试验（或验证）的分析
本次修订在主要技术内容上以GB 20800《爆炸性环境用往复式内燃机防爆技术通则》系列为基础结合新版GB/T 3836《爆炸性环境》系列各部分的修订内容，并参考了国际制定中的内燃机标准框架，不涉及试验验证。
五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
本标准符合我国法律法规的规定，与强制性国家标准相协调。
六、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
七、作为推荐性国家标准的建议
本标准建议作为推荐性国家标准。
八、贯彻国家标准的要求和措施建议
建议标委会制定宣贯计划，本标准批准后组织相关单位和人员进行宣贯。
建议本标准发布后半年实施。
九、废止现行有关标准的建议
本标准实施后废止GB 20800.1-2006、GB 20800.2-2006、GB 20800.3-2008。
十、其他应予说明的事项
无。


标准起草工作组
2023年12月
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